**骨灰寄存架采购项目报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物**  **名称** | **货物内容及技术要求** | **品牌、型号** | **单项报价** |
| 1 | 骨灰寄存架 普通单格位（一） | **内空尺寸：≥宽460×高290×深400（mm），门框口径尺寸：≥宽430×高280（mm）；**  箱体骨架前立柱：国标6063T电泳铝合金型材,单条单面厚度1.5mm，长≥45mm，宽≥32mm，前、后、左、右四根立柱均需整条通长无接驳；  箱体骨架后立柱：国标6063T电泳铝合金型材,单条单面厚度1.5mm，长≥28mm，宽≥22mm；  前横梁：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥40mm，宽≥22mm；  后横梁：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥28mm，宽≥27mm具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能；  侧横梁：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥28mm，宽≥22mm具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能；  **▲顶部装饰线（吊顶封板）：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥70mm，宽≥65mm，具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能，须与整体寄存架协调、美观；**  **▲底部装饰线：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥2.0mm，高≥116mm，宽≥30mm，具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能，须与寄存架整体协调、美观；**  **▲背板、隔板、顶板：高压树脂层积板厚度≥3mm，新型防腐蚀、防潮、阻燃、环保材料；**  **▲棚板(承重板)：高压树脂层积板厚度≥5mm，新型防腐蚀、防潮、阻燃、环保材料，单格位可承重≥25KG;**  门框：国标6063T电泳铝合金型材，单面厚度≥1.5mm，门框四角无快口、无毛刺、防割手圆角处理；  **▲门面板：根据实际门框尺寸制作，采用3C认证透明钢化玻，按照采购人要求统一印制装饰图案，右锁左开，开门最大角度≥90度，须与寄存架整体协调、美观；**  侧板固定框及内衬、各种内支撑：国标6063T铝合金型材，单面厚度≥1.5mm具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能；  门 轴：不锈钢隐形门轴直径3mm保证门扇不下沉;  **▲门锁：使用机械锁，进行优质金属表面处理，不生锈、不氧化，采用通用锁具（即所有格位门通用同一把钥匙）。**  门牌编号：银色铝板，底座ABS一次成型，黑字银面，规格：72mm×17mm，粘贴于门面板下沿，不脱落。 |  |  |
| 2 | 骨灰寄存架 普通单格位（二） | **▲内空尺寸：≥宽460×高380×深400（mm），门框口径尺寸：≥宽430×高370（mm）；**  箱体骨架前立柱：国标6063T电泳铝合金型材,单条单面厚度1.5mm，长≥45mm，宽≥32mm，前、后、左、右四根立柱均需整条通长无接驳；  箱体骨架后立柱：国标6063T电泳铝合金型材,单条单面厚度1.5mm，长≥28mm，宽≥22mm；  前横梁：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥40mm，宽≥22mm；  后横梁：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥28mm，宽≥27mm具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能；  侧横梁：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥28mm，宽≥22mm具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能；  **▲顶部装饰线（吊顶封板）：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥70mm，宽≥65mm，具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能，须与整体寄存架协调、美观；**  **▲底部装饰线：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥2.0mm，高≥116mm，宽≥30mm，具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能，须与寄存架整体协调、美观；**  **▲背板、隔板、顶板：高压树脂层积板厚度≥3mm，新型防腐蚀、防潮、阻燃、环保材料；**  **▲棚板(承重板)：高压树脂层积板厚度≥5mm，新型防腐蚀、防潮、阻燃、环保材料，单格位可承重≥25KG;**  门框：国标6063T电泳铝合金型材，单面厚度≥1.5mm，门框四角无快口、无毛刺、防割手圆角处理；  **▲门面板：根据实际门框尺寸制作，采用3C认证透明钢化玻，按照采购人要求统一印制装饰图案，右锁左开，开门最大角度≥90度，须与寄存架整体协调、美观**；  侧板固定框及内衬、各种内支撑：国标6063T铝合金型材，单面厚度≥1.5mm具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能；  门 轴：不锈钢隐形门轴直径3mm保证门扇不下沉;  **▲门锁：使用机械锁，进行优质金属表面处理，不生锈、不氧化，采用通用锁具（即所有格位门通用同一把钥匙）。**  门牌编号：银色铝板，底座ABS一次成型，黑字银面，规格：72mm×17mm，粘贴于门面板下沿，不脱落。 |  |  |
| 3 | 骨灰寄存架 加高单格位 | **▲内空尺寸：≥宽460×高510×深400（mm），门框口径尺寸：≥宽430×高500（mm）；**  箱体骨架前立柱：国标6063T电泳铝合金型材,单条单面厚度1.5mm，长≥45mm，宽≥32mm，前、后、左、右四根立柱均需整条通长无接驳;  箱体骨架后立柱：国标6063T电泳铝合金型材,单条单面厚度1.5mm，长≥28mm，宽≥22mm；  前横梁：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥40mm，宽≥22mm；  后横梁：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥28mm，宽≥27mm具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能;  侧横梁：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥28mm，宽≥22mm具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能;  **▲顶部装饰线（吊顶封板）：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥70mm，宽≥65mm，具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能，须与整体寄存架协调、美观；**  **▲底部装饰线：国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥2.0mm，高≥116mm，宽≥30mm，具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能，须与寄存架整体协调、美观；**  **▲背板、隔板、顶板：高压树脂层积板厚度≥3mm，新型防腐蚀、防潮、阻燃、环保材料;**  **▲棚板(承重板)：高压树脂层积板厚度≥5mm，新型防腐蚀、防潮、阻燃、环保材料，单格位可承重≥25KG;**  门框：国标6063T电泳铝合金型材，单面厚度≥1.5mm，门框四角无快口、无毛刺、防割手圆角处理；  **▲门面板：根据实际门框尺寸制作，采用3C认证透明钢化玻，按照采购人要求统一印制装饰图案，右锁左开，开门最大角度≥90度，须与寄存架整体协调、美观；**  **侧板固定框及内衬、各种内支撑：国标6063T铝合金型材，单面厚度≥1.5mm具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能；**  **门 轴：不锈钢隐形门轴直径3mm保证门扇不下沉;**  **▲门锁：使用机械锁，进行优质金属表面处理，不生锈、不氧化，采用通用锁具（即所有格位门通用同一把钥匙）。**  **门牌编号：银色铝板，底座ABS一次成型，黑字银面，规格：72mm×17mm，粘贴于门面板下沿，不脱落。** |  |  |
| **商务要求表：** | | | |  |
| **一、交货期：自合同签订之日起60日内安装验收完成。**  二、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。  **三、售后服务要求：**   1. 质量保证期不少于1年（自交货并验收合格之日起计）；   2..寄存架侧面装饰板：根据本项目所涉全部骨灰寄存架侧面面积制作，装饰板面积≥所在骨灰寄存架侧面面积的95%，且与整体寄存架协调、美观；厚度≥5mm亚克力UV印刷传统文化图案；国标6063T电泳铝合金型材，单条单面厚度≥1.5mm，长≥75mm，宽≥35mm，具有防潮、防锈、阻燃、防腐蚀和抗氧化等性能。   1. 附带的钥匙数量不少于总格位数的3%； 2. 配套增高凳子不少于38个；   **四、投标总报价包含以下部分：**  1、投标货物的总价；  2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；  3、运输、装卸、调试、验收、培训、技术支持、检测费、售后服务等费用；  4、必要的保险费用和各项税费等采购人不再支付其它任何费用；  五、其他要求：  1、供应商所提供的物品必须是原厂正货，经检验合格的，未经使用的全新产品。  2、供应商保证所提供货物符合国家强制标准要求。  3、供应商具有专门固定技术队伍，对本项目指派专人负责。  4、所有产品均严格按签订的政府采购合同执行、以投标文件的技术参数及性能和国家强制标准进行验收。  5、本项目投标报价应包含货物、工具、备件、运杂费、税金、保险费、安装及安装附加工程（施工脚手架搭拆、设备吊运等）、调试、验收费等直至本项目交付正常使用的全部费用以及售后服务、培训等相关费用。 | | | |  |

报价单位（盖章）：

#### 2025年 月 日